[index] CentreCOM x250シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# mac address-table notification mac-change

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / SNMP

`(config)# [no] mac address-table notification mac-change`

MACアドレス変更通知の履歴テーブルを有効にする。
no形式で実行した場合は無効にする。
初期設定では無効。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- mac address-table notification mac-change（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

snmp-server enable trap（グローバルコンフィグモード）
mac address-table notification mac-change interval（グローバルコンフィグモード）
mac address-table notification mac-change history-size（グローバルコンフィグモード）
mac address-table notification mac-threshold（グローバルコンフィグモード）
snmp trap mac-change（インターフェースモード）
clear mac address-table notification mac-change（特権EXECモード）
show mac address-table notification mac-change（特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003271 Rev.M