[index] CentreCOM x250シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# clock-enable

モード: PTPクロックモード
カテゴリー: 運用・管理 / PTP

`(config-ptp-clock)# [no] clock-enable`

PTPクロックインスタンスに適用されている設定を有効にする。
no形式で指定した場合は無効にする。
初期設定は無効。

### 使用例

■ PTPクロックインスタンス「example」に適用されている設定を有効にする。

    awplus# configure terminal ↓
    awplus(config)# ptp clock example ↓
    awplus(config-ptp-clock)# transport-type ethernet ↓
    awplus(config-ptp-clock)# delay-mechanism e2e ↓
    awplus(config-ptp-clock)# step-type onestep ↓
    awplus(config-ptp-clock)# clock-enable ↓

### 注意・補足事項

■ 設定に不備がある場合、エラーメッセージが表示される。PTPクロックインスタンス内で指定可能な各種モードの組み合わせは基本仕様を参照。
■ 同時に有効にできるPTPクロックインスタンスは一つ。

### コマンドツリー

    ptp clock (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- clock-enable（PTPクロックモード）

### 関連コマンド

ptp clock（グローバルコンフィグモード）
transport-type（PTPクロックモード）
delay-mechanism（PTPクロックモード）
step-type（PTPクロックモード）
clock-port（インターフェースモード）
show ptp clock（特権EXECモード）
show ptp port（特権EXECモード）
show running-config（特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003271 Rev.M