[index] CentreCOM x250シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# switchport private-vlan mapping

モード: インターフェースモード
カテゴリー: L2スイッチング / バーチャルLAN

`(config-if)# switchport private-vlan mapping <1-4094> add VLANRANGE`

`(config-if)# switchport private-vlan mapping <1-4094> remove VLANRANGE`

`(config-if)# no switchport private-vlan mapping`

対象スイッチポートがマルチプルVLAN（プライベートVLAN）のプロミスキャスポート（アップリンクポート）として設定されている場合、該当プロミスキャスポートの所属先VLAN（プライマリーVLAN）を指定するとともに、このプロミスキャスポートを利用できるセカンダリーVLANを指定する（プロミスキャスポートとセカンダリーVLANの関連付け設定）。
no形式で実行した場合は、該当プロミスキャスポートの所属先VLANとセカンダリーVLANの関連付け設定を削除する。
なお、アイソレートVLANにはプロミスキャスポートを1つしか関連付けられない（アイソレートVLAN内のポートは1つのプロミスキャスポートとしか通信できない）。一方、コミュニティーVLANは複数のプロミスキャスポートと関連付けられる。

### パラメーター

`<1-4094>` | プライマリーVLANのVLAN ID（VID）
`add VLANRANGE` | 指定したセカンダリーVLANを関連付けるときの指定方法。VLAN ID（VID）は1～4094の範囲から選択する。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能
`remove VLANRANGE` | 指定したセカンダリーVLANの関連付けを削除するときの指定方法。VLAN ID（VID）は1～4094の範囲から選択する。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能

### 使用例

■ プライベートVLAN用プロミスキャスポートの設定例。ここでは、プロミスキャスポート1.0.2の所属先プライマリーVLANとしてvlan2を指定し、このプロミスキャスポートと通信できるセカンダリーVLANとしてvlan21、vlan22、vlan23を指定している。

    awplus(config)# interface port1.0.2 ↓
    awplus(config-if)# switchport mode private-vlan promiscuous ↓
    awplus(config-if)# switchport private-vlan mapping 2 add 21-23 ↓

### 注意・補足事項

■ 1つのプライマリーVLANにおいて、プロミスキャスポートは複数設定できるが、アイソレートVLANは1つのプロミスキャスポートとしか関連付けられない。これは、アイソレートVLAN内のポートが1つのプロミスキャスポートとしか通信できないことを意味する。一方、コミュニティーVLANは複数のプロミスキャスポートと関連付けられる。
■ LACPチャンネルグループ（自動設定のトランクグループ）はプロミスキャスポートに設定できない。スタティックチャンネルグループ（手動設定のトランクグループ）なら可能。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- switchport private-vlan mapping（インターフェースモード）

### 関連コマンド

private-vlan（VLANモード）
private-vlan association（VLANモード）
show vlan private-vlan（非特権EXECモード）
switchport mode private-vlan（インターフェースモード）
switchport private-vlan host-association（インターフェースモード）
vlan（VLANモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003271 Rev.M