[index] CentreCOM x250シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show ipv6 access-list

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: トラフィック制御 / アクセスリスト

`> show ipv6 access-list [LISTNAME]`

IPv6アクセスリストの一覧を表示する。

### パラメーター

`LISTNAME` | IPv6アクセスリスト名

### 使用例

    awplus> show ipv6 access-list ↓
    Named Standard IPv6 access list n10
        permit 2001:db8:3c:10::/64
        permit 2001:db8:3c:20::/64

### 関連コマンド

ipv6 access-list standard（グローバルコンフィグモード）
ipv6 access-list standard(list)（グローバルコンフィグモード）
ipv6 access-list(list)（グローバルコンフィグモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003271 Rev.M