[index] CentreCOM x250シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# mls qos queue

モード: インターフェースモード
カテゴリー: トラフィック制御 / Quality of Service

`(config-if)# mls qos queue <0-7>`

`(config-if)# no mls qos queue`

対象スイッチポートで受信したタグなしパケットに割り当てるデフォルト送信キューを指定する。
no形式で実行した場合はデフォルト送信キューの設定を初期値に戻す。

### パラメーター

`<0-7>` | 送信キュー番号。初期値は2

### 注意・補足事項

■ 本コマンドを実行するには、あらかじめQoS機能を有効にしておく必要がある（mls qos enableコマンド）。
■ デフォルト送信キューの設定はタグなしパケットの送信キュー初期値を決定するときだけ使用される。タグ付きパケットの送信キュー初期値は、パケットのCoS値とcos-queueマップの内容によって決定される。cos-queueマップの内容はmls qos map cos-queueコマンドで変更可能。
■ VCS（バーチャルシャーシスタック）構成時は、VCSの制御パケットが送信キュー7を使うため、通常のパケットを送信キュー7に割り当てないこと（本コマンドで7を指定しないこと）。
■ BPDU（スパニングツリープロトコル）、LACP、EPSR使用時は、これらのプロトコルが送信キュー6を使うため、その他のパケットを送信キュー6、7に割り当てないこと（本コマンドで6、7を指定しないこと）

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- mls qos queue（インターフェースモード）

### 関連コマンド

mls qos enable（グローバルコンフィグモード）
mls qos map cos-queue（グローバルコンフィグモード）
show mls qos interface（非特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003271 Rev.M