[index] CentreCOM x250シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# platform stop-unreg-mc-flooding

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: IPマルチキャスト / 一般設定

`(config)# [no] platform stop-unreg-mc-flooding`

登録されていないグループのマルチキャストアドレス宛てのパケットを受信したとき、そのパケットをフラッディングしないようにする。
no形式で実行した場合は、未登録のマルチキャストアドレス宛てのパケットはフラッディングする。
デフォルトは無効。

### 注意・補足事項

■ IPv6を使用しているネットワークでは使用できない。
■ 予約済みマルチキャストアドレス(224.0.0.1～224.0.0.255)のフラッディングは制御しません。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- platform stop-unreg-mc-flooding（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

show platform（特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003271 Rev.M