[index] CentreCOM x250シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show stack

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: バーチャルシャーシスタック（VCS） / コマンド

`> show stack [detail]`

VCSグループを構成するメンバーの情報を表示する。

### パラメーター

`detail` | 詳細な情報を表示させたいときに指定する。省略時はサマリー情報が表示される

### 使用例

■ スタックメンバーの情報を簡潔に表示する。

    awplus# show stack ↓
    Virtual Chassis Stacking summary information

    ID   Pending ID  MAC address        Priority  Status  Role
    1    -           e01a.ea2a.4f87     64        Ready   Active Master
    2    -           e01a.ea2a.4f77     128       Ready   Backup Member

    Operational Status                 Normal operation
    Stack MAC address                  0000.cd37.038c (Virtual MAC)

表 1
ID | スタックメンバーID
Pending ID | 手動で変更されたがまだ有効になっていないメンバーID。stack renumberコマンドで新しいIDを指定したが、該当メンバーをまだ再起動していない場合に表示される
MAC address | スタックメンバーのMACアドレス
Priority | スタックプライオリティー（小さいほど優先度が高い）
Status | スタックメンバーの状態。Init（起動時の初期化処理中）、Syncing（起動が完了しマスターと情報を同期中）、Ready（マスターと完全に同期されており、マスターへの昇格準備ができている状態）
Role | スタックメンバーの役割。Active Master（マスター）、Disabled Master（レジリエンシーリンクとスタックリンク以外のポートを無効にしている一時的なマスター状態。スタックリンクの障害によりVCSグループが分断されたとき、次点のスレーブメンバーがこの状態になる）、Fallback Master（未サポート）、Backup Member（上記3つ以外のメンバー）、Provisioned（該当メンバーの機種が事前設定されている）のいずれか
Operational Status | VCSグループの状態。正常時は「Normal operation」と表示される。何らかの異常があるときはそれを表すメッセージが表示される。
Stack MAC address | VCSグループのMACアドレス。バーチャルMACアドレス機能の有効時は (Virtual MAC) と付記される

■ スタックメンバーの詳細情報を表示する。

    awplus> show stack detail ↓
    Virtual Chassis Stacking detailed information

    Stack Status:
    ------------------------------------------------------------------
    Operational Status                      Normal operation
    Management VLAN ID                      4094
    Management VLAN subnet address          192.168.255.0
    Virtual Chassis ID                      1010 (0x3f2)
    Virtual MAC address                     0000.cd37.03f2
    Disabled Master Monitoring              Enabled

    Stack member 1:
    ------------------------------------------------------------------
    ID                                      1
    Pending ID                              -
    MAC address                             0009.41fd.c2cd
    Last role change                        Tue Jun 29 07:34:34 2010
    Product type                            AT-x250-28XTm
    Role                                    Active Master
    Status                                  Ready
    Priority                                10
    Host name                               awplus
    S/W version auto synchronization        On
    Resiliency link status                  Not configured
    Stack port1.0.27 status                 Learnt neighbor 2, connected port2.0.27
    Stack port1.0.28 status                 Learnt neighbor 2, connected port2.0.28

    Stack member 2:
    ------------------------------------------------------------------
    ID                                      2
    Pending ID                              -
    MAC address                             0009.41fd.c285
    Last role change                        Tue Jun 29 07:34:40 2010
    Product type                            AT-x250-28XTm
    Role                                    Backup Member
    Status                                  Ready
    Priority                                20
    Host name                               awplus-2
    S/W version auto synchronization        On
    Resiliency link status                  Not configured
    Stack port2.0.27 status                 Learnt neighbor 1, connected port1.0.27
    Stack port2.0.28 status                 Learnt neighbor 1, connected port1.0.28

表 2
Stack Statusセクション
VCSグループ全体の状態が表示される
Operational Status | VCSグループの状態。正常時は「Normal operation」と表示される。何らかの異常があるときはそれを表すメッセージが表示される。
Management VLAN ID | VCS管理用VLAN ID
Management VLAN subnet address | VCS管理用サブネットのネットワークIPアドレス（/27）
Virtual Chassis ID | バーチャルシャーシID
Virtual MAC address | バーチャルMACアドレス機能有効時はバーチャルMACアドレスが表示される。無効時はDisabledと表示される
Disabled Master Monitoring | Disabled Master Monitoring（DMM）機能の状態
Stack member Xセクション
各メンバーの状態が表示される。XはメンバーID
ID | スタックメンバーID
Pending ID | 手動で変更されたがまだ有効になっていないメンバーID。stack renumberコマンドで新しいIDを指定したが、該当メンバーをまだ再起動していない場合に表示される
MAC address | スタックメンバーのMACアドレス
Last role change | 該当メンバーの役割が最後に変更された日時
Product type | 該当メンバーの機種名
Role | スタックメンバーの役割。Active Master（マスター）、Disabled Master（レジリエンシーリンクとスタックリンク以外のポートを無効にしている一時的なマスター状態。スタックリンクの障害によりVCSグループが分断されたとき、次点のスレーブメンバーがこの状態になる）、Fallback Master（未サポート）、Backup Member（上記3つ以外のメンバー）、Provisioned（該当メンバーの機種が事前設定されている）のいずれか
Status | スタックメンバーの状態。Init（起動時の初期化処理中）、Syncing（起動が完了しマスターと情報を同期中）、Ready（マスターと完全に同期されており、マスターへの昇格準備ができている状態）
Priority | スタックプライオリティー（小さいほど優先度が高い）
Host name | ホスト名
S/W version auto synchronization | ファームウェア自動同期機能の状態（未サポート）
Resiliency link status | レジリエンシーリンクまたはヘルスチェックの状態。マスターの場合はNot configured（レジリエンシーリンク未設定）、Configured（レジリエンシーリンク設定済み）のいずれか、スレーブの場合はSuccessful（ヘルスチェック成功）、Failed（ヘルスチェック失敗）のいずれかが表示される
Stack portX.Y.Z status | スタックポートのステータス（X.Y.Zはポート番号）。Down（リンクダウン）、Neighbor incompatible（対向メンバーと自装置の間で、機種、バージョン、ライセンスが一致していない）、Discovering neighbor（対向メンバーを探索中）、Learnt neighbor（対向メンバーを認識済み）のいずれか。「connected portX.Y.Z」は接続先のポート番号を示す

### 関連コマンド

hostname（グローバルコンフィグモード）
stack disabled-master-monitoring（グローバルコンフィグモード）
stack enable（グローバルコンフィグモード）
stack management subnet（グローバルコンフィグモード）
stack management vlan（グローバルコンフィグモード）
stack priority（グローバルコンフィグモード）
stack renumber（グローバルコンフィグモード）
stack renumber cascade（グローバルコンフィグモード）
stack resiliencylink（グローバルコンフィグモード）
stack virtual-chassis-id（グローバルコンフィグモード）
stack virtual-mac（グローバルコンフィグモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003271 Rev.M