[index] CentreCOM x250シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# platform inter-chip-header 2-word

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: バーチャルシャーシスタック（VCS） / コマンド

`(config)# platform inter-chip-header 2-word`

`(config)# no platform inter-chip-header`

VCSのスループットを初期設定よりも向上させる。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。
初期設定は無効。

> Note

> > 以下のいずれかの機能を併用している場合、本コマンドは使用できません。
> > - sFlow
> > - ポートミラーリング
> > - OpenFlow

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定は、システム起動時にスタートアップコンフィグから読み込まれたときだけ有効となる。そのため、本コマンドの実行後は、設定をスタートアップコンフィグに保存して再起動する必要がある。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- platform inter-chip-header 2-word（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

show platform（特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003271 Rev.M