[index] CentreCOM x250シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show power-inline

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: インターフェース / Power over Ethernet

`> show power-inline`

PoE給電機能の一般情報、および、各ポートのPoE関連情報を表示する。

### 使用例

    awplus> show power-inline ↓
    PoE Status:

    Stack Member 1
     Nominal Power: 600W
     Power Allocated: 0W
     Power Requested: 0W
     Actual Power Consumption: 0W
     Operational Status: On
     Power Usage Threshold: 80% (480W)
     Detection of legacy devices is disabled
     Power Source: PSU
     High Availability Network Power: Disabled
     Power management mode: Dynamic

    PoE Interface:
    Interface/    Admin    Pri  Oper     Power Device          Class Max
      Pair                                (mW)                        (mW)
    port1.0.1/D   Enabled  Low  Off       1877 n/a                 1   4053 [C]
    port1.0.2/D   Enabled  Low  Off       5464 n/a                 2   7295 [C]
    port1.0.3/D   Enabled  Low  Off       3759 n/a                 3  15400 [C]
    ...

表 1
Nominal Power | PoE電源の最大供給電力
Power Allocated | 接続されている受電機器の電力クラスに基づいて算出した最大電力使用量の合計値（計算値）。本製品はシステム全体の供給電力に余裕があるかぎり、新たに接続された受電機器への給電を開始する仕様であるため、Power Allocated が Nominal Power を上回る可能性がある。本製品の電力配分方法については、解説編を参照
Power Requested | 要求電力
Actual Power Consumption | PoE電源の電力使用量
Operational Status | PoE電源の稼働状態。On（稼働中）、Off（停止中）、Fault（故障中）のいずれか
Power Usage Threshold | PoE電源の電力使用量監視しきい値
Detection of legacy devices is | power-inline allow-legacyコマンド（標準化以前の仕様に基づく非準拠PDの検出を試みるためのコマンド）の状態。enabled（有効）、disabled（無効）のいずれか
Power Source | 電源種別。つねにPSU（自身の電源から給電）
High Availability Network Power | Non-stop PoE機能の設定状態。Enabled（有効）、Disabled（無効）のいずれか
Power management mode | PoE動作モード。つねに Dynamic（ダイナミックモード）
Interface | PoEポートのインターフェース名
Pair | 給電方式。S（ケーブルの予備線4,5,7,8を使用して給電を行うオルタナティブB）、D（ケーブルの信号線1,2,3,6を使用して給電を行うオルタナティブA）のいずれか
Admin | PoE給電機能の有効・無効
Pri | ポートの給電優先度
Oper | PoEポートの稼働状態。Powered（受電機器に電力を供給している）、Disabled（PoE給電機能が無効に設定されている）、Off（何も接続されていないか、PoE非対応の機器が接続されている）、Fault（ポートの出力電力が上限値を上回ったために給電を停止している）、Denied（PoE電源の電力使用量が最大供給電力を上回ったために給電を停止している）のいずれか
Power | ポートの電力使用量（mW）
Device | 受電機器に関する説明文（power-inline descriptionコマンドで設定した文字列）。未設定時はn/aと表示される
Class | ポートに接続されている受電機器の電力クラス
Max(mW) | ポートの出力電力上限値（mW）と上限値が何で決められたか。U（power-inline maxコマンドで設定されている）、L（LLDP-MEDの情報が使用されている）、C（受電機器の電力クラス情報が使用されている）のいずれか
HANP | 各ポートごとの個別のNon-stop PoE機能の設定状態。On（有効）、Off（無効）のいずれか。グローバルコンフィグモードのpower-inline hanpコマンドが有効のときにのみ表示される

### 注意・補足事項

■ 本コマンドはPoE給電対応機種でのみ有効。PoE給電対応機種については「インターフェース」/「Power over Ethernet」を参照。
■ クラス5のデュアルシグネチャー受電機器を接続した場合、クラス4受電機器として認識される。

### 関連コマンド

power-inline allow-legacy（グローバルコンフィグモード）
power-inline description（インターフェースモード）
power-inline enable（インターフェースモード）
power-inline max（インターフェースモード）
power-inline priority（インターフェースモード）
power-inline usage-threshold（グローバルコンフィグモード）
show power-inline interface（非特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003271 Rev.M