[index] CentreCOM x250シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# stackport

モード: インターフェースモード
カテゴリー: バーチャルシャーシスタック（VCS） / コマンド

`(config-if)# [no] stackport`

対象スイッチポートをスタックポートとして設定する。
no形式で実行した場合は通常のポートに戻す。

### 注意・補足事項

■ stackportコマンドによる設定は、設定を保存し、機器を再起動するまで有効になりません。
■ スタックポートはSFP/SFP+スロット×2ポートもしくは100/1000/2.5G/5G/10GBASE-Tポート×2ポートで構成してください（初期設定は解説編を参照）。
■ SFP/SFP+スロットを使用する場合は同一のスタックモジュールを使用してください。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- stackport（インターフェースモード）

### 関連コマンド

show interface（非特権EXECモード）
show stack（非特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003271 Rev.M