[index] CentreCOM x250シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# ipv6 tftp source-interface

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / ファイル操作

`(config)# ipv6 tftp source-interface {X:X::X:X|IFNAME}`

`(config)# no ipv6 tftp source-interface`

copyコマンド（TFTP）においてTFTPサーバーとの通信時に使用する始点IPv6アドレスを明示的に指定する。
no形式で実行した場合は始点IPv6アドレスを未設定に戻す。

### パラメーター

`X:X::X:X` | TFTPサーバーとの通信時に使用する始点IPv6アドレス
`IFNAME` | インターフェース名。TFTPサーバーとの通信時には指定したインターフェースのIPv6アドレスが始点IPv6アドレスとして使われる

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- ipv6 tftp source-interface（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

copy（特権EXECモード）
ip tftp source-interface（グローバルコンフィグモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003271 Rev.M