[index] CentreCOM x250シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# auth host-mode

モード: インターフェースモード
カテゴリー: インターフェース / ポート認証

`(config-if)# auth host-mode {single-host|multi-host|multi-supplicant|host-plus-voice}`

`(config-if)# no auth host-mode`

対象スイッチポートにおけるポート認証の動作モードを変更する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
初期設定はSingle-Hostモード。

### パラメーター

`single-host` | Single-Hostモード（単一ホストモード）。1ポートあたり1台のみ通信を許可するモード。最初に認証をパスしたSupplicantだけに通信を許可する
`multi-host` | Multi-Hostモード（複数ホスト相乗りモード）。1ポートあたり複数台の通信を許可するモード。最初のSupplicantが認証をパスすると、その後に接続したSupplicantは認証を行うことなく通信できる。Multi-HostモードでダイナミックVLANを利用する場合、2番目以降のSupplicantは認証を経ず、結果的に個別のVLAN IDを割り当てられないため、最初のSupplicantのVLANがそれ以降に接続した他のSupplicantにも適用されることとなる
`multi-supplicant` | Multi-Supplicantモード（複数ホスト個別認証モード）。1ポートあたり複数台の通信を許可するモード。個々のSupplicantをMACアドレスで識別し、個別に認証を行うことで1台ずつ通信の許可・拒否を決定する。Multi-SupplicantモードでダイナミックVLANを利用する場合はさらに、個々のSupplicantに個別のVLANを割り当てるか、最初のSupplicantのVLANをそれ以降に接続した他のSupplicantにも適用するかの設定も可能。後者の場合、2番目以降のSupplicantのVLAN属性が最初のSupplicantのそれと異なる場合、初期設定では認証失敗となるが、設定を変更することにより認証成功として最初のSupplicantと同じVLANを割り当てることもできる（これらの設定はauth dynamic-vlan-creationコマンドのtype、ruleパラメーターで行う）。また、auth vlan-restrictionコマンドにより、Supplicantの許可をVLANごとにひとつに制限することもできる
`host-plus-voice` | Host-Plus-Voiceモード。1ポートあたりデータSupplicant1台と音声Supplicant1台の通信を許可するモード。特定のRADIUS属性の有無でSupplicantを識別する（属性ありは音声Supplicant、属性なしはデータSupplicant）

### 使用例

■ 対象スイッチポートをMulti-Supplicantモードに変更する。

    awplus(config-if)# auth host-mode multi-supplicant ↓

### 注意・補足事項

■ 本コマンドを実行するには、あらかじめ対象インターフェースでポート認証機能を有効にしておく必要がある。
■ Multi-Hostモードのスイッチポートで最初のSupplicantを認証した後、2番目以降のSupplicantからのパケットを受信すると各Supplicantからの最初のパケットをロスする。
■ Host-Plus-Voiceモードのスイッチポートでは、音声Supplicantの認証時に、RADIUSサーバーからCiscoのベンダー固有属性「Cisco-AVPair」に値「device-traffic-class=voice」を入れて返すようRADIUSサーバーの設定をする必要がある。認証時にRADIUSサーバーからこの属性が帰ってこない場合、該当Supplicantは通常のデータSupplicantとして扱われる。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- auth host-mode（インターフェースモード）

### 関連コマンド

auth-mac enable（インターフェースモード）
auth-web enable（インターフェースモード）
dot1x port-control（インターフェースモード）
auth vlan-restriction（インターフェースモード）
show auth（特権EXECモード）
show dot1x（特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003271 Rev.M