[index] CentreCOM x250シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# platform jumboframe

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: L2スイッチング / 一般設定

`(config)# [no] platform jumboframe`

ジャンボフレームのレイヤー2転送（スイッチング）を有効にする。
no形式で実行した場合はジャンボフレームの転送を無効にする。
出荷時設定は無効。
本コマンド実行後は設定を保存して再起動する必要がある。
有効時は、10240バイトまでのEthernetフレームを転送する。無効時は、1522バイトを超えるフレームを転送しない。

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定は、システム起動時にスタートアップコンフィグから読み込まれたときだけ有効となる。そのため、本コマンドの実行後は、設定をスタートアップコンフィグに保存して、再起動する必要がある。
■ ジャンボフレームはルーティングできないので、L2環境でのみ使用可能。
■ ジャンボフレームはポートセキュリティーの対象にならない。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- platform jumboframe（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

mtu（インターフェースモード）
platform vlan-stacking-tpid（グローバルコンフィグモード）
show platform（特権EXECモード）
switchport vlan-stacking（インターフェースモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003271 Rev.M