[index] CentreCOM x250シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# ipv6 mld limit

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: IPv6マルチキャスト / MLD Snooping

`(config)# ipv6 mld limit <2-2046> [except LISTNAME]`

`(config)# no ipv6 mld limit`

システム全体で登録可能なIPv6マルチキャストグループメンバーの最大数を設定する。
no形式で実行した場合は最大数の設定を削除する。

### パラメーター

`<2-2046>` | 登録可能なマルチキャストグループメンバーの最大数
`except LISTNAME` | 登録数の制限から除外するマルチキャストグループを指定する名前付き標準IPv6アクセスリスト名。除外するマルチキャストグループアドレスをpermitするよう設定しておくこと

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- ipv6 mld limit（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

ipv6 access-list standard（グローバルコンフィグモード）
ipv6 access-list standard(list)（グローバルコンフィグモード）
ipv6 mld limit（インターフェースモード）
show ipv6 mld snooping statistics interface（非特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003271 Rev.M