[index] CentreCOM x250シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# enable

モード: G.8032プロファイルモード
カテゴリー: L2スイッチング / G.8032（ERPS）

`(g8032-profile-config)# enable {revertive | non-revertive}`

障害回復時に、復帰モード（revertive）と非復帰モード（non-revertive）のどちらで動作させるかを設定する。
復帰モードに設定した場合、障害回復時には、RPLでデータVLANをブロックし、ループを防止する。
非復帰モードに設定した場合、障害回復時には、引き続き障害のあったポートでデータVLANをブロックし、ループを防止する。
初期設定では、復帰モードに設定されている。

### パラメーター

`revertive` | 障害回復時に復帰モードで動作させる場合に指定する
`non-revertive` | 障害回復時に非復帰モードで動作させる場合に指定する

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめONMサービスを有効にしておくこと（service onmコマンド）。

### コマンドツリー

    g8032 profile (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- enable（G.8032プロファイルモード）

### 関連コマンド

g8032 profile（グローバルコンフィグモード）
show g8032 profile（特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003271 Rev.M