[index] CentreCOM x250シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# service power-inline

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: インターフェース / Power over Ethernet

`(config)# service power-inline`

`(config)# no service power-inline`

システム全体でPoE給電機能を有効化する。
no形式で実行した場合は、システム全体でPoE給電機能を無効化する。
初期設定は有効。

### 注意・補足事項

■ 本コマンドはPoE給電対応機種でのみ有効。PoE給電対応機種については「インターフェース」/「Power over Ethernet」を参照。
■ 無効から有効に設定を変更した場合は、設定を保存して再起動すること。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- service power-inline（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

show power-inline（非特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003271 Rev.M