[index] CentreCOM x250シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# exec-timeout

モード: ラインモード
カテゴリー: 運用・管理 / 端末設定

`(config-line)# exec-timeout TIMEOUT`

`(config-line)# no exec-timeout`

対象端末（コンソールターミナルおよび仮想端末）におけるアイドル時タイムアウト値を変更する。
no形式で実行した場合はタイムアウトなしに設定する（「exec-timeout 0 0」と同じ）。

### パラメーター

`TIMEOUT :=` | `<0-35791> [<0-2147483>]`
| タイムアウト値を分・秒の順に指定する（秒は省略可能）。0はタイムアウトしない。初期値は10分（600秒）

### 使用例

■ 仮想端末ポート0～7のアイドル時タイムアウトを1分30秒に設定する。これにより、Telnet/SSHログイン時は、1分30秒間キー入力がないとセッションが強制切断されるようになる。

    awplus(config)# line vty 0 7 ↓
    awplus(config-line)# exec-timeout 1 30 ↓
    The new 'exec-timeout' value will apply to new sessions only

■ コンソールターミナルのアイドル時タイムアウトを「なし」に設定する。

    awplus(config)# line console 0 ↓
    awplus(config-line)# exec-timeout 0 0 ↓
    The new 'exec-timeout' value will apply to new sessions only

### 注意・補足事項

■ 変更したタイムアウト値は、新規セッションにのみ適用され、既存セッションには変更前の値が適用される。

### コマンドツリー

    line console (グローバルコンフィグモード)
    line vty (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- exec-timeout（ラインモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003271 Rev.M