[index] CentreCOM x250シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# udld enable

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: L2スイッチング / UDLD

`(config)# [no] udld enable`

光スイッチポートのUDLD機能を有効にする。デフォルトは無効。
no形式で実行した場合は無効に戻す。

### 使用例

    awplus(config)# udld enable ↓

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- udld enable（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

udld port（インターフェースモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003271 Rev.M