[index] CentreCOM x250シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show dot1x sessionstatistics

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: インターフェース / ポート認証

`# show dot1x sessionstatistics [interface IFRANGE]`

`# show dot1x [interface IFRANGE] sessionstatistics`

各スイッチポートにおけるIEEE 802.1X認証（ポート認証）のセッション情報を表示する。

### パラメーター

`interface IFRANGE` | スイッチポートのインターフェース名。指定したスイッチポートの情報だけを表示させたいときに指定する。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能。省略時はすべてのインターフェースが対象となる

### 使用例

    awplus# show dot1x sessionstatistics interface port1.0.2 ↓
    Authentication Session Statistics for interface port1.0.2
      session user name: zein
        session authentication method: Remote server
        session time: 359 secs
        session terminate cause: Not terminated yet

### 関連コマンド

aaa authentication dot1x（グローバルコンフィグモード）
dot1x port-control（インターフェースモード）
show auth sessionstatistics（特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003271 Rev.M