[index] CentreCOM x250シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show lldp interface

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: 運用・管理 / LLDP

`> show lldp interface [IFRANGE]`

各スイッチポートのLLDP設定情報を表示する。

### パラメーター

`IFRANGE` | スイッチポートのインターフェース名。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能。省略時はすべてのポートが対象となる

### 使用例

    awplus> show lldp interface port1.0.1-1.0.5 ↓
    LLDP Port Status and Configuration:

      * = LLDP is inactive on this port because it is a mirror analyser port
      Notification Abbreviations:
        RC = LLDP Remote Tables Change       TC = LLDP-MED Topology Change
      TLV Abbreviations:
        Base:  Pd = Port Description         Sn = System Name
               Sd = System Description       Sc = System Capabilities
               Ma = Management Address
        802.1: Pv = Port VLAN ID             Pp = Port And Protocol VLAN ID
               Vn = VLAN Name                Pi = Protocol Identity
        802.3: Mp = MAC/PHY Config/Status    Po = Power Via MDI (PoE)
               La = Link Aggregation         Mf = Maximum Frame Size
        MED:   Mc = LLDP-MED Capabilities    Np = Network Policy
               Lo = Location Identification  Pe = Extended PoE    In = Inventory

                                               Optional TLVs Enabled for Tx
     Port     Rx/Tx  Notif  Management Addr  Base       802.1    802.3    MED
    --------------------------------------------------------------------------------
     1.0.1    Rx Tx  RC TC  0015.77ad.f818   PdSnSdScMa PvPpVnPi MpPoLaMf McNpLoPeIn
     1.0.2    Rx Tx  -- --  0015.77ad.f818   --SnSdSc-- -------- -------- ----------
     1.0.3    -- --  -- --  0015.77ad.f818   ---------- -------- -------- McNpLoPe--
    *1.0.4    -- --  -- --  0015.77ad.f818   ---------- -------- -------- McNpLoPe--
    ...

表 1
Port | スイッチポート番号。先頭にアスタリスク（*）がついているポートはミラーポートに設定されているためLLDPが無効化されていることを示す
Rx | LLDPパケットの受信が有効化されているかどうか
Tx | LLDPパケットの送信が有効化されているかどうか
Notif | 該当スイッチポートで収集した他機器の情報に変化があったとき、SNMP通知メッセージを送信するかどうか。RC（LLDPのRemoteTableChangesトラップ）、TC（LLDP-MEDのTopologyChangeDetectedトラップ）のうち、有効になっているものが表示される
Management Addr | 該当スイッチポートから送信するLLDPパケットに含める管理用アドレス
Optional TLVs Enabled for Tx | 該当スイッチポートから送信するLLDPパケットに含めるオプション情報要素（TLV）の一覧。下記のサブカテゴリーごとに、有効になっている情報要素が省略形で表示される
Base | LLDPの基本情報要素。Pd（ポートの説明文字列）、Sn（システム名）、Sd（システムの説明文字列）、Sc（システムの能力リスト）、Ma（ポートの管理用アドレス）
802.1 | IEEE 802.1の拡張情報要素。Pv（ポートが所属するタグなしVLAN）、Pp（ポートが所属するプロトコルVLANのリスト）、Vn（ポートが所属するVLANのリスト）、Pi（ポートがサポートするプロトコル番号のリスト）がある
802.3 | IEEE 802.3の拡張情報要素。Mp（ポートにおけるオートネゴシエーションの状態）、Po（ポートのPoE情報）、La（ポートのリンクアグリゲーション情報）、Mf（ポートがサポートする最大Ethernetフレームサイズ）
MED | LLDP-MEDの拡張情報要素。Mc（LLDP-MED対応）、Np（ネットワークポリシー情報）、Lo（位置識別情報）、Pe（拡張PoE情報）、In（資産管理情報）

### 関連コマンド

lldp management-address（インターフェースモード）
lldp med-notifications（インターフェースモード）
lldp med-tlv-select（インターフェースモード）
lldp notifications（インターフェースモード）
lldp receive（インターフェースモード）
lldp tlv-select（インターフェースモード）
lldp transmit（インターフェースモード）
show lldp interface（非特権EXECモード）
show lldp local-info interface（非特権EXECモード）
show lldp neighbors interface（非特権EXECモード）
show lldp statistics（非特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003271 Rev.M