[index] CentreCOM x250シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# stack enable

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: バーチャルシャーシスタック（VCS） / コマンド

`(config)# stack enable`

`(config)# no stack <1-8> enable`

VCS機能とスタックポートを有効にする。
no形式で実行した場合は指定したスタックメンバーのVCS機能とスタックポートを無効にする。
初期設定は有効。

### パラメーター

`<1-8>` | スタックメンバーID。no形式のときだけ必要。存在しないIDを指定した場合はエラーになる

### 使用例

■ ID=2のメンバーのVCS機能とスタックポートを無効にする。この後、設定を保存して再起動すること。

    awplus(config)# no stack 2 enable ↓

### 注意・補足事項

■ 本コマンド有効時、stackportコマンドでスタックポートを変更していない場合、SFP/SFP+スロットの末尾2ポートがスタックポートとして動作する。これらのポートを通常のスイッチポートとして使用するときは、stackportコマンドでスタックポートを別のポートへ変更するか、本コマンドをno形式で実行し、設定を保存して再起動すること。
■ バーチャルMACアドレス機能の有効化は、stack virtual-macコマンドで行います。バーチャルMACアドレス機能は初期設定では無効ですが、VCS使用時は必ずバーチャルMACアドレス機能を有効にした状態で運用してください。無効状態での運用はサポート対象外となります。
■ 本コマンド実行後は、設定を保存してから再起動すること。
■ no形式で本コマンドを実行する場合、指定するIDを持つスタックメンバーがVCSから完全に離脱している状態（他スタックメンバーから認識されていない状態）で実行すること。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- stack enable（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

show stack（非特権EXECモード）
stack virtual-chassis-id（グローバルコンフィグモード）
stack virtual-mac（グローバルコンフィグモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003271 Rev.M