[index] CentreCOM x250シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# speed

モード: インターフェースモード
カテゴリー: インターフェース / 一般設定

`(config-if)# speed {100|1000|2500|5000|10000|auto [100 & 1000 & 2500 & 5000 & 10000]}`

`(config-if)# no speed`

対象インターフェースの通信速度を変更する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。

### パラメーター

`100` | 100Mbps
`1000` | 1000Mbps（1Gbps）
`2500` | 2500Mbps（2.5Gbps）
`5000` | 5000Mbps（5Gbps）
`10000` | 10000Mbps（10Gbps）
`auto [100 & 1000 & 2500 & 5000 & 10000]` | オートネゴシエーションで決定（初期値）。autoキーワードの後に使用可能な速度を列挙することで、オートネゴシエーションで接続可能な通信速度を制限することもできる

### 使用例

■ スイッチポート1.0.1の通信モードを100M Full Duplex固定に設定する。

    awplus(config)# interface port1.0.1 ↓
    awplus(config-if)# speed 100 ↓
    awplus(config-if)# duplex full ↓

### 注意・補足事項

■ 本コマンドは物理インターフェース（スイッチポート）でのみ有効。
■ ポートの通信モード（オートネゴシエーション、固定設定）は、対向の機器と同一の組み合わせとなるように設定すること。オートネゴシエーションと固定設定の組み合わせではリンクアップしない場合がある。
■ インターフェースの種類に応じたspeedコマンドとduplexコマンドの有効な組み合わせは以下のとおり（「x/y」の表記はspeedコマンド/duplexコマンドの指定値を表す）。これ以外の組み合わせはサポート対象外。

表 1
インターフェースの種類 | speed/duplexの有効な組み合わせ
10GBASE-Tポート | 固定 | auto/auto（初期値）, auto [100 & 1000 & 2500 & 5000 & 10000]/auto, 100/full, 1000/full, 2500/auto, 5000/auto, 10000/full ※オートネゴシエーション時は Full Duplexのみサポート
1000BASE-Tポート | SFP/SFP+スロット （AT-x250-18XS、AT-x250-28XS） | auto/auto（初期値）, auto 100/auto, auto 100/full, 100/auto, 100/full, 1000/full ※オートネゴシエーション時は100M/1000M Full Duplexのみサポート
SFP/SFP+スロット （AT-x250-18XTm、AT-x250-28XTm、AT-x250-28XHm） | auto/auto（初期値）, 1000/full ※オートネゴシエーション時は1000M Full Duplexのみサポート
1000Mbps光ポート | SFP/SFP+スロット | auto/auto（初期値）, 1000/full
10GBASE-Tポート | SFP/SFP+スロット | auto/auto（初期値）, auto [1000 & 2500 & 5000 & 10000]/auto, auto/full, 1000/full, 2500/auto, 2500/full, 5000/auto, 5000/full, 10000/full ※オートネゴシエーション時は1000M/2.5G/5G/10G Full Duplexのみサポート
10Gbps光ポート | SFP/SFP+スロット | auto/auto（初期値）, 10000/full

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- speed（インターフェースモード）

### 関連コマンド

duplex（インターフェースモード）
polarity（インターフェースモード）
show interface（非特権EXECモード）
show interface status（非特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003271 Rev.M