[index] CentreCOM x250シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# step-type

モード: PTPクロックモード
カテゴリー: 運用・管理 / PTP

`(config-ptp-clock)# step-type onestep`

`(config-ptp-clock)# no step-type`

クロックを同期させるためのモードを指定する。
no形式で指定した場合、クロックを同期させるためのモードは未指定となる。
初期設定は未指定。

### パラメーター

`onestep` | 1ステップモード

### 注意・補足事項

■ PTPクロックインスタンス（ptp clockコマンド）内で指定可能な各種モードの組み合わせは基本仕様を参照。

### コマンドツリー

    ptp clock (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- step-type（PTPクロックモード）

### 関連コマンド

ptp clock（グローバルコンフィグモード）
transport-type（PTPクロックモード）
delay-mechanism（PTPクロックモード）
clock-enable（PTPクロックモード）
clock-port（インターフェースモード）
show ptp clock（特権EXECモード）
show ptp port（特権EXECモード）
show running-config（特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003271 Rev.M