[index] CentreCOM x250シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# switchport private-vlan host-association

モード: インターフェースモード
カテゴリー: L2スイッチング / バーチャルLAN

`(config-if)# switchport private-vlan host-association <1-4094> add <1-4094>`

`(config-if)# no switchport private-vlan host-association`

対象スイッチポートがマルチプルVLAN（プライベートVLAN）のホストポート（プライベートポート）として設定されている場合、該当ホストポートの所属先VLAN（セカンダリーVLAN。アイソレートVLANとコミュニティーVLANがある）とプライマリーVLAN（プロミスキャスポートが所属しているVLAN）を指定する。
no形式で実行した場合は、該当ホストポートの所属先VLANとプライマリーVLANの設定を削除する。

### パラメーター

`<1-4094>` | プライマリーVLANのVLAN ID（VID）
`add <1-4094>` | セカンダリーVLANのVLAN ID（VID）

### 使用例

■ プライベートVLAN用ホストポートの設定例。ここでは、プロミスキャスポートの所属するプライマリーVLANがvlan2であると仮定している。

    awplus(config)# interface port1.0.3-1.0.8 ↓
    awplus(config-if)# switchport mode private-vlan host ↓
    awplus(config-if)# switchport private-vlan host-association 2 add 21 ↓
    awplus(config-if)# exit ↓
    awplus(config)# interface port1.0.9-1.0.10 ↓
    awplus(config-if)# switchport mode private-vlan host ↓
    awplus(config-if)# switchport private-vlan host-association 2 add 22 ↓
    awplus(config-if)# exit ↓
    awplus(config)# interface port1.0.11-1.0.12 ↓
    awplus(config-if)# switchport mode private-vlan host ↓
    awplus(config-if)# switchport private-vlan host-association 2 add 23 ↓

### 注意・補足事項

■ 本コマンドで指定するプライマリーVLANとセカンダリーVLANは、private-vlan associationコマンドで関連付けされていなくてはならない。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- switchport private-vlan host-association（インターフェースモード）

### 関連コマンド

private-vlan（VLANモード）
private-vlan association（VLANモード）
show vlan private-vlan（非特権EXECモード）
switchport mode private-vlan（インターフェースモード）
switchport private-vlan mapping（インターフェースモード）
vlan（VLANモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003271 Rev.M