[index] CentreCOM x250シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# spanning-tree link-type

モード: インターフェースモード
カテゴリー: L2スイッチング / スパニングツリープロトコル

`(config-if)# spanning-tree link-type {point-to-point|shared}`

`(config-if)# no spanning-tree link-type`

（RSTP/MSTP）対象スイッチポートのリンクタイプを指定する。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。

### パラメーター

`point-to-point` | ポイントツーポイントリンク。ポート上に他のブリッジが1台しか存在しない場合に指定する。該当ポートではフォワーディング状態への高速遷移が有効となる。初期設定
`shared` | 共有リンク。ポート上に複数のブリッジが存在する場合に指定する。該当ポートではフォワーディング状態への高速遷移が無効となる

### 注意・補足事項

■ MSTPモードのときは、CIST（インスタンス0）に対する設定となる。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- spanning-tree link-type（インターフェースモード）

### 関連コマンド

show spanning-tree（非特権EXECモード）
show spanning-tree mst（非特権EXECモード）
spanning-tree mode（グローバルコンフィグモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003271 Rev.M