[index] CentreCOM Secure Edge SE250シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# mstack remote-login

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: 運用・管理 / マネージメントスタック

`# mstack remote-login [user NAME] NODENAME`

指定したノードのコンソールにリモートログインする。

### パラメーター

`user NAME` | ログインユーザー名。指定時は指定したユーザー名でログインを試行し、必要に応じてパスワードの入力を求めてくる。省略時はマスターのCLIにログインしたときのユーザー名とパスワードでログインを試行するが、パスワードの入力は求めてこないためマスターとログイン先ノードでユーザー情報が一致していない場合はエラーとなる
`NODENAME` | ログイン先ノード名。大文字小文字を区別しない。show mstack nodesコマンドで確認可能

### 使用例

■ ノード1にリモートログインする。
ノードスイッチのコンソールにリモートログインするには、コマンドノードスイッチのCLIからmstack remote-loginコマンドを実行する。ユーザー名を指定しない場合は、コマンドノードスイッチのCLIにログインしたときのユーザー名とパスワードを使うため、コマンドノードスイッチと該当ノードのユーザー情報が一致していないとエラーになる。

    command-node# mstack remote-login node-01 ↓
    Type 'exit' to return to command-node.

    AlliedWare Plus (TM) 5.4.5 03/19/15 21:04:39

    node-01>

■ 新規ノードnode-02に初期設定のユーザー名managerでリモートログインする。
コマンドノードスイッチとログイン先ノードでユーザー情報が異なる場合は、userパラメーターでログイン先のユーザー名を指定する。ユーザー名を指定した場合は必要に応じてパスワードプロンプトが表示されるので、ログイン先のパスワードを入力できる。
これは、運用状態のコマンドノードスイッチ（managerパスワードを変更している可能性が高い）から、マネージメントスタックに接続したばかりの新規ノード（managerパスワードが初期値のfriend）にログインする場合に便利。

    command-node# mstack remote-login user manager node-02 ↓
    Type 'exit' to return to command-node.
    manager@172.31.1.202's password:↓ （実際には表示されません）

    AlliedWare Plus (TM) 5.4.5 03/19/15 21:04:39

    node-02>

userパラメーター指定時のパスワードの扱いは次のとおり。

1. 指定したユーザー名が、コマンドノードにログインしたときのユーザー名と同じなら、最初にコマンドノードにログインしたときのパスワードを自動的に試し、それでログインできない場合はパスワードプロンプトを表示してユーザーに入力を求め、userパラメーターで指定したユーザー名と、パスワードプロンプトで入力されたパスワードでログインを再試行する。
2. 指定したユーザー名が、コマンドノードにログインしたときのユーザー名と異なる場合は、最初にパスワードプロンプトを表示してユーザーに入力を求め、userパラメーターで指定したユーザー名と、パスワードプロンプトで入力されたパスワードを使ってログインを試みる。

### 注意・補足事項

■ 本コマンドはコマンドノードでのみ有効。

### 関連コマンド

show mstack nodes（特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003272 Rev.M