[index] CentreCOM Secure Edge SE250シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show stoat destinations

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: AMF / コマンド

`# show stoat destinations [detail]`

登録済みのSTOATコレクター（STOAT送信先）の情報を表示する。

### パラメーター

`detail` | 詳細な情報を表示する

### 使用例

■ STOATコレクター（STOAT送信先）の一覧を表示する。

    awplus# show stoat destinations ↓

    STOAT Destination Summary Information:
    --------------------------------------

    Address      : 192.168.0.12
     State       : Hold

    Address      : 192.168.0.2
     State       : Active

■ STOATコレクター（STOAT送信先）の詳細情報を表示する。

    awplus# show stoat destinations detail ↓

    STOAT Destination Detailed Information:
    ---------------------------------------

    Address                            : 192.168.0.12
     State                             : Hold
     Session ID                        : 0
     Expiry-period                     : 0 seconds
     Counters:
      Sync OK                          : 0
      Sync failed - unreachable        : 6612
      Sync failed - authentication     : 0
      Sync failed - bad response       : 0
      Update OK                        : 0
      Update failed - unreachable      : 0
      Update failed - authentication   : 0
      Update failed - unknown session  : 0
      RX bytes                         : 0
      TX bytes                         : 0

    Address                            : 192.168.0.2
     State                             : Active
     Session ID                        : 200558F4
     Expiry-period                     : 60 seconds
     Counters:
      Sync OK                          : 139
      Sync failed - unreachable        : 10
      Sync failed - authentication     : 0
      Sync failed - bad response       : 0
      Update OK                        : 32773
      Update failed - unreachable      : 52
      Update failed - authentication   : 0
      Update failed - unknown session  : 81
      RX bytes                         : 4099
      TX bytes                         : 16787801

### 注意・補足事項

■ デバイスディスカバリー（STOAT）については解説編を参照。

### 関連コマンド

description（STOAT送信先モード）
key（STOAT送信先モード）
name-check（STOAT送信先モード）
trustpoint（STOAT送信先モード）
service stoat（グローバルコンフィグモード）
shutdown（STOAT送信先モード）
stoat destination（グローバルコンフィグモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003272 Rev.M