[index] CentreCOM Secure Edge SE250シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# epsr mode transit

モード: EPSRモード
カテゴリー: L2スイッチング / イーサネットリングプロテクション（EPSR）

`(config-epsr)# epsr NAME mode transit controlvlan <2-4094>`

`(config-epsr)# no epsr NAME`

EPSRドメインを作成し、トランジットノードとして動作するよう設定する。
no形式で実行した場合は、EPSRドメインを削除する。

### パラメーター

`NAME` | EPSRドメイン名
`controlvlan <2-4094>` | コントロールVLANのVLAN ID（VID）

### 使用例

■ EPSRドメイン「Test」を作成し、トランジットノードとして動作するよう設定する。コントロールVLANにはVLAN 2を指定する。

    awplus(config-epsr)# epsr Test mode transit controlvlan 2 ↓

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめEPSRサービスを有効にしておくこと（service epsrコマンド）。
■ リング接続用ポートとして、LACPチャンネルグループ（自動設定のトランクグループ）は使用できない。スタティックチャンネルグループ（手動設定のトランクグループ）なら可能。
■ リング接続用ポートは、片方がトランクグループならもう一方もトランクグループに、片方が単一ポートならもう一方も単一ポートにしなくてはならない。一方がトランクグループでもう一方が単一ポートの設定は不可。
■ トランジットノードの設定を有効から無効に変更した場合は、コントロールVLANから所属ポートを削除し、再度追加すること。

### コマンドツリー

    epsr configuration (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- epsr mode transit（EPSRモード）

### 関連コマンド

epsr datavlan（EPSRモード）
epsr state（EPSRモード）
epsr trap（EPSRモード）
show epsr（非特権EXECモード）
show epsr counters（非特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003272 Rev.M