[index] CentreCOM Secure Edge SE250シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show static-channel-group

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: インターフェース / リンクアグリゲーション（IEEE 802.3ad）

`> show static-channel-group`

スタティックチャンネルグループの情報を表示する。

### 使用例

    awplus> show static-channel-group ↓
    LAG Maximum        : XXX
    LAG Static  Count  : 1
    LAG Dynamic Count  : 0
    LAG Total   Count  : 1
    Static Aggregator: sa1
    Member:
     port1.0.1
     port1.0.2
     port1.0.3
     port1.0.4

### 関連コマンド

static-channel-group（インターフェースモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003272 Rev.M