[index] CentreCOM Secure Edge SE250シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# mac address-table static

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: L2スイッチング / フォワーディングデータベース

`(config)# [no] mac address-table static HHHH.HHHH.HHHH {forward|discard} interface IFNAME vlan <1-4094>`

フォワーディングデータベース（MACアドレステーブル）にスタティックエントリーを登録する。
no形式で実行した場合はスタティックエントリーを削除する。

### パラメーター

`HHHH.HHHH.HHHH` | ステーションのMACアドレス。16進数で2オクテット（4桁）ごとにピリオドで区切って指定する（例：0000.cd24.0367）
`forward|discard` | 該当ステーション宛てフレームの処理方法（アクション）。forward（転送）とdiscard（破棄）から選択する
`interface IFNAME` | 出力スイッチポートのインターフェース名。アクションとしてforwardを指定した場合、HHHH.HHHH.HHHH宛てのフレームは、ここで指定したポートから出力される。なお、アクションとしてdiscardを指定した場合、HHHH.HHHH.HHHH宛てのフレームは受信ポートで破棄されるため本指定は意味を持たないが、省略することはできない
`vlan <1-4094>` | VLAN ID。該当ステーションの所属先VLANを指定する

### 使用例

■ vlan1所属のステーション0000.f412.3456宛てのフレームをポート1.0.3に転送するよう設定する。

    awplus(config)# mac address-table static 0000.f412.3456 forward interface port1.0.3 vlan 1 ↓

■ vlan1所属のステーション0000.f4ab.cdef宛てのフレームを転送せずに破棄するよう設定する。discardを指定した場合、ポートの指定は意味を持たないが、省略はできないので、該当ステーションの接続されているポートを指定しておくなど、何らかの値を指定する必要がある。

    awplus(config)# mac address-table static 0000.f4ab.cdef discard interface port1.0.4 vlan 1 ↓

■ no形式でスタティックエントリーを削除するときは、MACアドレス、転送先ポート、VLAN IDを正しく指定すること。削除時には、アクションの指定は必ずしも意味を持たないが、省略はできないので、何らかの値を指定する必要がある。原則としては、エントリー登録時と同じパラメーターを指定し、先頭に「no」キーワードを付ければよい。

    awplus(config)# no mac address-table static 0000.f412.3456 forward interface port1.0.3 vlan 1 ↓

### 注意・補足事項

■ フォワーディングデータベースの検索キーは入力VLAN IDと宛先MACアドレスなので、スタティックエントリーの操作時はこの2つを意識して正しく指定すること。さらに削除時は、これらのパラメーターに加えて、転送先ポートの指定が登録内容と一致していないと希望のエントリーが削除されないので注意。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- mac address-table static（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

show mac address-table（非特権EXECモード）
switchport port-security（インターフェースモード）
switchport port-security maximum（インターフェースモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003272 Rev.M