[index] CentreCOM Secure Edge SE250シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show spanning-tree mst config

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: L2スイッチング / スパニングツリープロトコル

`> show spanning-tree mst config`

（MSTP）MSTリージョンの識別情報を表示する。
このコマンドで表示される情報が等しい装置は、同一のMSTリージョンに所属していると見なされる。

### 使用例

    awplus> show spanning-tree mst config ↓
    %
    %  MSTP Configuration Information for bridge 1 :
    %------------------------------------------------------
    %  Format Id      : 0
    %  Name           : My Name
    %  Revision Level : 0
    %  Digest         : 0xAC36177F50283CD4B83821D8AB26DE62
    %------------------------------------------------------

表 1
Format Id | MST Configuration Identifier Format Selector。常に"0"を示す
Name | MSTリージョン名
Revision Level | MSTリージョン設定のリビジョン
Digest | MSTダイジェスト

### 注意・補足事項

■ 本コマンドを実行しても、スパニングツリープロトコルの動作モードがMSTPでない場合は何も表示されない。
■ 本コマンドはEXECモードだけでなくインターフェースモードでも実行できる。

### 関連コマンド

instance vlan（MSTモード）
region（MSTモード）
revision（MSTモード）
spanning-tree mode（グローバルコンフィグモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003272 Rev.M