[index] CentreCOM Secure Edge SE250シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show udld neighbors

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: L2スイッチング / UDLD

`# show udld neighbors [IFNAME] [detail]`

UDLDの対向機器を一覧形式で表示する。

### パラメーター

`IFNAME` | インターフェース名。省略時はすべてのインターフェースが対象となる
`detail` | 詳細な情報を表示する

### 使用例

    awplus# show udld neighbors ↓
    Port         Device-ID    Port-ID      Device-Name      Neighbor-State
    ------------ ------------ ------------ ---------------- ----------------
    port1.0.1    0000F4272DA2 port2.0.1    X900             Bidirectional
    port1.0.1    0000F5572632 port1.0.15   X600             Bidirectional
    ...

    awplus# show udld neighbors detail ↓
    [Port1.0.1]
    Device-ID        : 0000F4272DA2
    Port-ID          : port2.0.1
    Device-Name      : X900
    Operational-State: Bidirectional
    Expiration-time  : 35 seconds
    Message-Interval : 15 seconds
    Timeout-Interval :  5 seconds

    Neighbors in Echo:
     Device-ID    Port-ID
     ------------ ------------
     0000F4272DA2 port2.0.1
     0000F5572632 port1.0.15
     ...

表 1
Port | ポート番号
Device-ID | 対向機器のDevice-ID
Port-ID | 対向機器のPort-ID
Neighbor-State/Operational-State | 対向機器の状態。（Unknown、Neighbor's echo is empty、Bidirectional、Unidirectional、Transmit-to-receive loop、Mismatch with neighbor state reported のいずれか）
Device-Name | 対向機器の装置名
Expiration-time | エントリーの有効期間
Message interval | 対向機器のUDLD PDUを送信する間隔 (秒)
Time out interval | 対向機器のディテクションウィンドウの長さ (秒)

### 関連コマンド

udld aggressive-mode（グローバルコンフィグモード）
udld port（インターフェースモード）
udld port disable（インターフェースモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003272 Rev.M