[index] CentreCOM Secure Edge SE250シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# 運用・管理 / リンク監視

リンク監視機能は、Ping（ICMP Echo）パケットかHTTPリクエストを使って各回線の状況を継続的に監視し、ジッター、レイテンシー等の情報を収集する機能です。
本機能を利用することで、監視している回線の状況が変わったときにトリガー機能によってスクリプトを自動的に実行したり、回線状況の履歴を保持しておき後から参照したりするようなことが可能です。

## 基本設定

リンク監視機能の設定は次の流れで行います。

1. 最初にservice linkmonコマンドでリンク監視機能を有効化します。

       awplus(config)# service linkmon ↓

2. 使用する回線（インターフェース）ごとに、調査方式（ICMPまたはHTTP）と調査パケットの送信先を「リンク監視プローブ」として定義します。
   これには、linkmon probeコマンドでプローブの名前と調査方式を指定し、調査パケットの送信先をICMPの場合はdestinationコマンドで、HTTPの場合はurlコマンドで指定します。
   また、作成直後のプローブは無効状態なため、enableコマンドで有効化します。
   調査方式はlinkmon probeコマンドのtypeパラメーターで指定します。
   - ICMP（Ping）方式を使用する場合は type icmp-ping を指定します（初期値のため省略可能）。
     また、Pingパケットの送信先はdestinationコマンドで指定します。

         awplus(config)# linkmon probe name IPROBE1 type icmp-ping ↓
         awplus(config-linkmon-probe)# destination 172.16.0.1 ↓
         awplus(config-linkmon-probe)# enable ↓
         awplus(config-linkmon-probe)# exit ↓
         awplus(config)# linkmon probe name IPROBE2 type icmp-ping ↓
         awplus(config-linkmon-probe)# destination 172.17.0.1 ↓
         awplus(config-linkmon-probe)# enable ↓
         awplus(config-linkmon-probe)# exit ↓

     > Note

     > > 調査パケットの始点アドレスを明示的に設定するには、sourceコマンドを使います。

     > >     awplus(config-linkmon-probe)# source 172.16.0.2 ↓

     > > また、調査パケットの送出インターフェースを明示的に設定するには、egress interfaceコマンドを使います。

     > >     awplus(config-linkmon-probe)# egress interface vlan10 ↓

     > Note

     > > 監視対象がIPv6アドレスのときは、次のようにip-versionコマンドでIPバージョン6を指定する必要があります。

     > >     awplus(config)# linkmon probe name V6IPROBE1 type icmp-ping ↓
     > >     awplus(config-linkmon-probe)# ip-version 6 ↓
     > >     awplus(config-linkmon-probe)# destination 2001:db8::1 ↓
     > >     awplus(config-linkmon-probe)# enable ↓
     > >     awplus(config-linkmon-probe)# exit ↓

   - HTTP方式を使用する場合は type http-get を指定します。
     また、HTTPリクエストの送信先はurlコマンドで指定します。

         awplus(config)# linkmon probe name HPROBE1 type http-get ↓
         awplus(config-linkmon-probe)# url http://www.example.com/portal ↓
         awplus(config-linkmon-probe)# enable ↓
         awplus(config-linkmon-probe)# exit ↓
         awplus(config)# linkmon probe name HPROBE2 type http-get ↓
         awplus(config-linkmon-probe)# url http://www.example.com/portal ↓
         awplus(config-linkmon-probe)# enable ↓
         awplus(config-linkmon-probe)# exit ↓

     > Note

     > > 指定したURLにIPv6で接続する場合は、次のようにip-versionコマンドでIPバージョン6を指定する必要があります。

     > >     awplus(config)# linkmon probe name HPROBE1 type http-get ↓
     > >     awplus(config-linkmon-probe)# ip-version 6 ↓
     > >     awplus(config-linkmon-probe)# url http://www.example.com/portal ↓
     > >     awplus(config-linkmon-probe)# enable ↓
     > >     awplus(config-linkmon-probe)# exit ↓

3. 各回線の状況を評価するための基準を「リンク性能プロファイル」として定義します。
   これには、linkmon profileコマンドでプロファイルを作成し、latency bad-above、jitter bad-above、consecutive-probe-loss bad-when、consecutive-probe-loss good-when、consecutive-probe-loss unreachable-whenコマンドでしきい値を設定します。

       awplus(config)# linkmon profile PROF1 ↓
       awplus(config-linkmon-profile)# latency bad-above 100 ↓
       awplus(config-linkmon-profile)# jitter bad-above 30 ↓
       awplus(config-linkmon-profile)# consecutive-probe-loss bad-when 3 ↓
       awplus(config-linkmon-profile)# consecutive-probe-loss good-when 2 ↓
       awplus(config-linkmon-profile)# consecutive-probe-loss unreachable-when 10 ↓
       awplus(config-linkmon-profile)# exit ↓

4. リンク監視機能が収集した回線状況の履歴を保持するには、linkmon probe-historyコマンドで「履歴収集インスタンス」を作成し、保存対象のリンク監視プローブ、保存間隔、情報の保持数を指定します。
   たとえば、リンク監視プローブ「IPROBE1」の履歴情報を60秒に1回、1440回分（1日分）保持する履歴収集インスタンスを定義するには、次のようにします。

       awplus(config)# linkmon probe-history 10 probe IPROBE1 interval 60 buckets 1440 ↓

以上でリンク監視機能の設定は完了です。
■ リンク監視機能の設定は、show linkmon probeコマンドで確認できます。

    awplus# show linkmon probe ↓

■ 回線状況が変化したときにスクリプトを自動実行させるには、リンク監視プローブトリガーを作成します。
type linkmon-probeコマンドでは、該当回線の監視に使用しているリンク監視プローブとリンク性能プロファイルを指定し、さらに回線状況が「good」、「bad」、「unreachable」のどれに遷移したときにスクリプトを実行するかを指定します（「any」を指定すれば、遷移先に関わらず回線状況が変化したときはつねにスクリプトを実行させることが可能です）。

    awplus(config)# trigger 15 ↓
    awplus(config-trigger)# type linkmon-probe PROBE1 PROF1 good ↓
    awplus(config-trigger)# script 1 flash:/good.scp ↓

リンク監視プローブトリガーに関する情報は、show linkmon triggerコマンドで確認できます。

    awplus# show linkmon trigger ↓

■ 履歴収集インスタンスによって保持された回線状況の履歴を確認するには、show linkmon probe-historyコマンドを使います。

    awplus# show linkmon probe-history ↓

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003272 Rev.M