[index] CentreCOM Secure Edge SE250シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# ip igmp snooping querier

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IPマルチキャスト / IGMP Snooping

`(config-if)# [no] ip igmp snooping querier`

対象VLANインターフェースにおいて、マルチキャストルーターなしでIGMP Snoopingを使用するためのIGMP Querier機能を有効にする。
no形式で実行した場合はIGMP Querier機能を無効にする。
初期設定は無効。
他の装置からのIGMP Queryを検出したときは、Querierとしての動作を自動的に停止する。
他の装置からのIGMP QueryをOther Querier Present Interval（255秒）の期間受信できなかった場合は、Querierとしての動作を自動的に再開する。

### 注意・補足事項

■ IGMP Querier機能の使用中にIPアドレスを変更するときは、いったん本機能を無効にし、IPアドレスの変更後、再度本機能を有効にすること。本機能を有効にしたままIPアドレスを変更すると、変更後正しいIPアドレスでQueryを送信しなくなるため注意。
■ Group-Specific Membership Queryは、該当グループのメンバーが存在するポートにだけ送信する。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- ip igmp snooping querier（インターフェースモード）

### 関連コマンド

ip igmp snooping tcn query solicit（グローバルコンフィグモード）
ip igmp snooping（インターフェースモード）
ip igmp snooping（グローバルコンフィグモード）
show ip igmp interface（非特権EXECモード）
show ip igmp snooping mrouter interface（非特権EXECモード）
show ip igmp snooping statistics interface（非特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003272 Rev.M