[index] CentreCOM Secure Edge SE250シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# auth-web-server redirect-delay-time

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: インターフェース / ポート認証

`(config)# auth-web-server redirect-delay-time <5-60>`

`(config)# no auth-web-server redirect-delay-time`

Web認証サーバーの認証後リダイレクト機能（auth-web-server redirect-urlコマンド）とセッションキープ機能（auth-web-server session-keepコマンド）において、Web認証成功後、別ページにWebブラウザーをリダイレクトさせるまでの待機時間を変更する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。

### パラメーター

`<5-60>` | 認証成功後、リダイレクトさせるまでの待機時間（秒）。初期値は5秒

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- auth-web-server redirect-delay-time（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

auth-web-server redirect-url（グローバルコンフィグモード）
auth-web-server session-keep（グローバルコンフィグモード）
show auth-web-server（特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003272 Rev.M