[index] CentreCOM Secure Edge SE250シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show access-list

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: トラフィック制御 / アクセスリスト

`> show access-list [LISTNUM|LISTNAME]`

アクセスリストの一覧を表示する。

### パラメーター

`LISTNUM` | アクセスリスト番号。以下の範囲を指定できる
| `<1-99>|<1300-1999>` | 標準IPアクセスリスト番号
| `<3000-3699>` | ハードウェアIPアクセスリスト番号
| `<4000-4699>` | ハードウェアMACアクセスリスト番号
`LISTNAME` | アクセスリスト名

### 使用例

    awplus> show access-list ↓
    Standard IP access list 1
        4 deny 192.168.10.0, wildcard bits 0.0.0.255
        8 permit any
    Named Standard IPv6 access list n10
        4 permit 2001:db8:3c:10::/64
        8 permit 2001:db8:3c:20::/64

### 関連コマンド

access-list hardware(list)（グローバルコンフィグモード）
access-list hardware(seq entry)（ハードウェアアクセスリストモード）
access-list standard（グローバルコンフィグモード）
access-list(hardware ip)（グローバルコンフィグモード）
access-list(hardware mac)（グローバルコンフィグモード）
access-list(standard)（グローバルコンフィグモード）
auth dynamic-acl enable（インターフェースモード）
ipv6 access-list standard（グローバルコンフィグモード）
show access-group（非特権EXECモード）
show interface access-group（非特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003272 Rev.M