[index] CentreCOM Secure Edge SE250シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# clear ip dhcp snooping statistics

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: L2スイッチング / DHCP Snooping

`# clear ip dhcp snooping statistics [interface IFRANGE]`

指定したポートのDHCP Snooping統計情報を削除する。

### パラメーター

`interface IFRANGE` | 統計情報を削除するポート。指定しない場合はすべてのポートが対象になる。ポートにはスイッチポート、スタティック/ダイナミックチャンネルグループを指定できる。

### 関連コマンド

clear arp security statistics（特権EXECモード）
show ip dhcp snooping（非特権EXECモード）
show ip dhcp snooping statistics（非特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003272 Rev.M