[index] CentreCOM Secure Edge SE250シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# vlan classifier activate

モード: インターフェースモード
カテゴリー: L2スイッチング / バーチャルLAN

`(config-if)# vlan classifier activate <1-16>`

`(config-if)# no vlan classifier activate`

対象スイッチポートにVLANクラシファイアグループを適用する。
no形式で実行した場合は適用をとりやめる。
スイッチポートにVLANクラシファイアグループを適用すると、該当ポートで受信したタグなしパケットのうち、クラシファイアルールにマッチしたものは、最初にマッチしたルールで指定されたVLANに振り分けられる。どのルールにもマッチしなかったタグなしパケットは、switchport access vlanコマンドやswitchport trunk native vlanコマンドで指定したVLAN（PVID）の所属として扱われる。

### パラメーター

`<1-16>` | VLANクラシファイアグループ番号

### 使用例

■ スイッチポート1.0.1～1.0.12にVLANクラシファイアグループ1を適用する。
これにより、ポート1.0.1～1.0.12で受信したタグなしパケットは、VLANクラシファイアグループ1内の各ルールによって、IPサブネットVLANやプロトコルVLANに振り分けられるようになる。どのルールにもマッチしなかったパケットは、各ポート本来のタグなしVLAN所属と見なされる。

    awplus(config)# interface port1.0.1-1.0.12 ↓
    awplus(config-if)# vlan classifier activate 1 ↓

■ スイッチポート1.0.7～1.0.12からVLANクラシファイアグループの適用を解除する。

    awplus(config)# interface port1.0.7-1.0.12 ↓
    awplus(config-if)# no vlan classifier activate ↓

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- vlan classifier activate（インターフェースモード）

### 関連コマンド

show interface switchport（非特権EXECモード）
show vlan classifier group（非特権EXECモード）
show vlan classifier interface group（非特権EXECモード）
switchport access vlan（インターフェースモード）
switchport trunk native vlan（インターフェースモード）
vlan classifier group（グローバルコンフィグモード）
vlan classifier rule（グローバルコンフィグモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003272 Rev.M