[index] CentreCOM Secure Edge SE250シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# power-inline priority

モード: インターフェースモード
カテゴリー: インターフェース / Power over Ethernet

`(config-if)# power-inline priority {low|high|critical}`

`(config-if)# no power-inline priority`

対象PoEスイッチポートの給電優先度を設定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
初期値はlow。
給電優先度にはlow（低）、high（高）、critical（最高）の3段階がある。PoE電源の電力使用量または電力割当量が最大供給電力を上回った場合は、給電中のポートのうち、優先順位のもっとも低いポートへの給電を停止する（優先順位の高いポートから優先的に給電する）。

> Note

> > 給電優先度の同じポート間では、ポート番号の大小による優先順位付けは行われない。PoE電源の電力使用量が装置全体の最大供給電力を上回った場合、給電が停止されるポートは不定。

### パラメーター

`low` | 優先度「低」。初期値
`high` | 優先度「高」
`critical` | 優先度「最高」

### 注意・補足事項

■ 本コマンドはPoE給電対応機種でのみ有効。PoE給電対応機種については「インターフェース」/「Power over Ethernet」を参照。
■ 優先度 critical（最高）を複数のポートに適用する場合は、「ポートの出力電力上限値 × 設定を適用するポート数」の合計が「PoE電源1台あたりの最大供給電力」を超えないように設定すること。適用可能なポート数を超えた場合はポート番号の小さい方から順に適用され、適用不可となったポートには自動的に優先度 high（高）が適用される。また、この場合次のようなログが出力される。

    POE [<pid>]:Too many critical ports are powered, setting port <port> to priority HIGH

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- power-inline priority（インターフェースモード）

### 関連コマンド

show power-inline interface（非特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003272 Rev.M