[index] CentreCOM Secure Edge SE250シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# atmf authorize provision

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: AMF / コマンド

`# atmf authorize provision [timeout <1-6000>] mac HHHH.HHHH.HHHH`

`# atmf authorize provision [timeout <1-6000>] node NAME interface IFNAME [area NAME]`

`# atmf authorize provision [timeout <1-6000>] all`

`# no atmf authorize provision mac HHHH.HHHH.HHHH`

`# no atmf authorize provision node NAME interface IFNAME [area NAME]`

`# no atmf authorize provision all`

AMFセキュアモード（atmf secure-mode）において、指定したAMFノードを事前認証する。
no形式で実行した場合は指定したAMFノードの事前認証を解除する。
本コマンドはマスターとコントローラー（AMFセキュアモードではマスター兼任が必須）でのみ有効。
事前認証するノードの指定方法は次の3とおり。

- 直接指定：対象ノードのMACアドレス（`mac HHHH.HHHH.HHHH`）を指定。
- 間接指定：対象ノードを接続予定の既存ノード（`node NAME`）と既存ノードのポート（`interface IFNAME`）を指定。
  事前認証の対象がローカルマスターの場合はエリア（`area NAME`）も指定。
- 一括指定：セキュアモード未移行の全ノード（`all`）を指定。

事前認証済みノードはshow atmf authorization provisionalコマンドで確認可能。

### パラメーター

`timeout <1-6000>` | 事前認証の有効期間（分）。省略時は60
`mac HHHH.HHHH.HHHH` | 対象ノードのMACアドレス
`node NAME` | 対象ノードが接続される予定の既存AMFノード名
`interface IFNAME` | 対象ノードが接続される予定の既存AMFノード（`node NAME`）のインターフェース名
`area NAME` | 対象ノードが接続される予定のAMFエリア名。対象ノードがローカルマスターの場合に指定する
`all` | セキュアモードに移行していない全ノード

### 使用例

■ MACアドレス「aaaa.bbbb.cccc」を持つAMFノードを事前認証する。有効期間は120分とする。

    SBx81a# atmf authorize provision timeout 120 mac aaaa.bbbb.cccc ↓

■ 既存AMFノードFSW234のport1.0.8に接続予定の新規AMFノードを事前認証する。有効期間は5日（7200分）とする。

    SBx81a# atmf authorize provision timeout 7200 node FSW234 interface port1.0.8 ↓

■ セキュアモードに移行していないすべてのノードを事前認証する。

    SBx81a# atmf authorize provision all ↓

■ MACアドレス「aaaa.bbbb.cccc」を持つAMFノードの事前認証を取り消す。

    SBx81a# no atmf authorize provision mac aaaa.bbbb.cccc ↓

### 関連コマンド

atmf authorize（特権EXECモード）
show atmf authorization provisional（特権EXECモード）
show atmf secure-mode（特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003272 Rev.M