[index] CentreCOM Secure Edge SE250シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show udld port

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: L2スイッチング / UDLD

`# show udld port [IFNAME] [detail]`

指定したインターフェースのUDLDの情報を表示する。

### パラメーター

`IFNAME` | インターフェース名。省略時はすべてのインターフェースが対象となる
`detail` | 詳細な情報を表示する

### 使用例

    awplus# show udld port ↓
    Port         Status   Mode       Directional-State
    ------------ -------- ---------- -----------------
    port1.0.1    Enabled  Aggressive Bidirectional
    port1.0.2    Disabled Normal     -
    ...

    awplus# show udld port detail ↓
    [Port1.0.1]
    Status           : Enabled
    Mode             : Aggressive
    Directional-State: Bidirectional
    Operational-State: Advertisement - multiple neighbor detected

    Neighbors:
     Device-ID    Port-ID      Device-Name      Directional-State
     ------------ ------------ ---------------- -----------------
     0000F4272DA2 port2.0.1    awplus           Bidirectional
     0000F5572632 port1.0.15   udld-host        Bidirectional

表 1
Port | ポート番号
Status | UDLDの状態。Enabled（有効）または、Disabled（無効）
Mode | UDLDのモード。Normal(ノーマルモード)または、Aggressive（アグレッシブモード）
Directional-State | UDLD の稼働状況。Unknown、Neighbor's echo is empty、Bidirectional、Unidirectional、Transmit-to-receive loop、Mismatch with neighbor state reported のいずれか
Operational-State | UDLD の状態。Link down、Link up、Detection、Extended detection、Advertisement、Advertisement - Single neighbor detected、Advertisement - multiple neighbor detected、Disabled portのいずれか

### 関連コマンド

udld aggressive-mode（グローバルコンフィグモード）
udld port（インターフェースモード）
udld port disable（インターフェースモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003272 Rev.M