[index] CentreCOM Secure Edge SE250シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show auth sessionstatistics

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: インターフェース / ポート認証

`# show auth sessionstatistics [interface IFRANGE]`

各スイッチポートにおけるポート認証のセッション情報を表示する。

### パラメーター

`interface IFRANGE` | スイッチポートのインターフェース名。指定したスイッチポートの情報だけを表示させたいときに指定する。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能。省略時はすべてのインターフェースが対象となる

### 使用例

    awplus# show auth sessionstatistics interface port1.0.12 ↓
    Authentication Session Statistics for interface port1.0.12
      session user name: 00-00-e2-59-56-48
        session authentication method: Remote server
        session time: 7 secs
        session terminate cause: Not terminated yet

### 関連コマンド

aaa authentication auth-mac（グローバルコンフィグモード）
auth-mac enable（インターフェースモード）
auth-web enable（インターフェースモード）
show dot1x sessionstatistics（特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003272 Rev.M