[index] CentreCOM Secure Edge SE250シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# vlan mode remote-mirror-vlan

モード: VLANモード
カテゴリー: インターフェース / スイッチポート

`(config-vlan)# vlan VLANRANGE mode remote-mirror-vlan`

`(config-vlan)# no vlan VLANRANGE`

リモートミラーリングVLANを作成する。
no形式で実行した場合は、指定したリモートミラーリングVLANを削除する。
リモートミラーリングVLANでは、MACアドレスを学習しないため、パケットは同一VLAN内でフラッディングされる。

### パラメーター

`VLANRANGE` | VLAN ID（VID）。2～4090の範囲から選択する。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能

### 使用例

■ リモートミラーリングVLAN「vlan 3」を作成する。

    awplus(config)# vlan database  ↓
    awplus(config-vlan)# vlan 3 mode remote-mirror-vlan  ↓

■ リモートミラーリングVLAN「vlan 3」を削除する。

    awplus(config)# vlan database  ↓
    awplus(config-vlan)# no vlan 3 ↓

■ リモートミラーリングVLAN「vlan3-33,44-50」を作成する。

    awplus(config)# vlan database ↓
    awplus(config-vlan)# vlan 3-33,44-50 mode remote-mirror-vlan ↓

■ リモートミラーリングVLAN「vlan3-33,44-50」を削除する。

    awplus(config)# vlan database  ↓
    awplus(config-vlan)# no vlan 3-33,44-50 ↓

### コマンドツリー

    vlan database (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- vlan mode remote-mirror-vlan（VLANモード）

### 関連コマンド

remote-mirror interface（インターフェースモード）
switchport remote-mirror-egress（インターフェースモード）
show remote-mirror（非特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003272 Rev.M