[index] CentreCOM Secure Edge SE250シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show system environment

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: 運用・管理 / システム

`> show system environment`

本体、拡張モジュール、電源ユニット/ファンモジュールの動作環境に関する情報を表示する。

### 使用例

    awplus> show system environment ↓
    Environment Monitoring Status

    Overall Status: Normal

    Resource ID: 100  Name: AT-x250-28XS
    ID  Sensor (Units)                      Reading  Low Limit High Limit Status
    1   Voltage: 0.82V AVS (Volts)            0.842      0.738      0.896     Ok
    2   Voltage: 0.88V AVS (Volts)            0.857      0.791      0.967     Ok
    3   Voltage: 1.2V DDR (Volts)             1.202      1.081      1.318     Ok
    4   Voltage: 3.3V (Volts)                 3.338      2.960      3.631     Ok
    5   Voltage: 12.0V (Volts)               12.043     10.767     13.166     Ok
    6   Temp: Near Switch (Degrees C)            45        -11         75     Ok
    7   Temp: System (Degrees C)                 42        -11         66     Ok
    8   Temp: Front Right (Degrees C)            34        -11         57     Ok
    9   Fan: Fan 1 (Rpm)                       4470       2025        -       Ok
    10  Fan: Fan 2 (Rpm)                       4545       2025        -       Ok
    11  Temp: SoC AP (Degrees C)                 63        -11         95     Ok
    12  Temp: SoC SB (Degrees C)                 49        -11         95     Ok

> Note

> > 上記表示は一例です。表示される内容は製品、バージョン、機器構成などによって異なります。

### 関連コマンド

show system（非特権EXECモード）
show system pluggable（非特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003272 Rev.M