[index] CentreCOM Secure Edge SE250シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# auth vlan-restriction

モード: インターフェースモード
カテゴリー: インターフェース / ポート認証

`(config-if)# [no] auth vlan-restriction`

対象スイッチポートでのSupplicantの許可をVLANごとに1つに制限する。
no形式ではポートでのSupplicantの許可を無制限にする。
初期設定では無効。
本コマンドを機能させるには、auth host-modeコマンドでmulti-supplicantが設定されている必要がある。

### 注意・補足事項

■ 本コマンドを実行するには、あらかじめ対象インターフェースでポート認証機能を有効にしておく必要がある。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- auth vlan-restriction（インターフェースモード）

### 関連コマンド

auth host-mode（インターフェースモード）
auth-mac enable（インターフェースモード）
auth-web enable（インターフェースモード）
dot1x port-control（インターフェースモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003272 Rev.M