[index] CentreCOM Secure Edge SE250シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# consecutive-probe-loss unreachable-when

モード: リンク性能プロファイルモード
カテゴリー: 運用・管理 / リンク監視

`(config-linkmon-profile)# consecutive-probe-loss unreachable-when <1-100>`

`(config-linkmon-profile)# no consecutive-probe-loss unreachable-when`

対象リンク性能プロファイルにおいて、連続プローブ失敗の到達不能判定しきい値を設定する。
no形式で実行した場合は連続プローブ失敗の到達不能判定しきい値を削除する。
初期状態は未設定（判定基準として連続したプローブ失敗の情報を使わない）。
連続プローブ失敗回数が到達不能判定しきい値に達した場合、該当回線（ネクストホップ）は「unreachable/down」と判定される。

### パラメーター

`<1-100>` | 連続プローブ失敗回数

### コマンドツリー

    linkmon profile (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- consecutive-probe-loss unreachable-when（リンク性能プロファイルモード）

### 関連コマンド

consecutive-probe-loss bad-when（リンク性能プロファイルモード）
consecutive-probe-loss good-when（リンク性能プロファイルモード）
linkmon probe（グローバルコンフィグモード）
show linkmon probe（非特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003272 Rev.M