[index] CentreCOM Secure Edge SE250シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# clear ip dhcp snooping binding

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: L2スイッチング / DHCP Snooping

`# clear ip dhcp snooping binding [A.B.C.D] [interface IFRANGE] [vlan VLANRANGE]`

DHCP Snoopingテーブル（バインディングデータベース）からダイナミックエントリーを削除する。

### パラメーター

`A.B.C.D` | 削除するエントリーのIPアドレス
`interface IFRANGE` | 指定したポートのすべてのエントリーを削除する。ポートにはスイッチポート、スタティック/ダイナミックチャンネルグループを指定できる。
`vlan VLANRANGE` | 指定したVLANに関連するすべてのエントリーを削除する。

### 注意・補足事項

エントリーを削除したクライアントは、次のDHCPリースが実行されるまで接続が切断される。すべてのエントリーを削除すると、UNTRUSTEDポートのすべてのクライアントの接続は切断される。
ダイナミックエントリーは、ip dhcp snooping bindingコマンドでも削除可能。
スタティックエントリーは、ip source bindingコマンドで削除する。

### 関連コマンド

ip dhcp snooping binding（特権EXECモード）
ip source binding（グローバルコンフィグモード）
show ip dhcp snooping binding（非特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003272 Rev.M