[index] CentreCOM Secure Edge SE250シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# lldp med-notifications

モード: インターフェースモード
カテゴリー: 運用・管理 / LLDP

`(config-if)# [no] lldp med-notifications`

対象スイッチポートにLLDP-MED対応機器が接続されたとき、および、接続が解除されたときにSNMP通知メッセージを送信するよう設定する。
no形式で実行した場合は通知メッセージを送信しないよう設定する。
初期状態では送信しない。

### 注意・補足事項

■ 実際にSNMPトラップを送信するには、トラップ送信先などのSNMP基本設定に加え、snmp-server enable trapコマンドで「lldp」を有効にしておく必要がある。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- lldp med-notifications（インターフェースモード）

### 関連コマンド

lldp notification-interval（グローバルコンフィグモード）
show lldp interface（非特権EXECモード）
show lldp statistics（非特権EXECモード）
snmp-server enable trap（グローバルコンフィグモード）
snmp-server host（グローバルコンフィグモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003272 Rev.M