[index] CentreCOM Secure Edge SE250シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# service dhcp-snooping

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: L2スイッチング / DHCP Snooping

`(config)# [no] service dhcp-snooping`

システム全体でDHCP Snoopingを有効にする。
no形式で実行した場合はDHCP Snoopingを無効にする。
初期設定は無効。
DHCP Snoopingを使うには、本コマンドによる全体設定と、ip dhcp snoopingコマンド（インターフェースモード）によるインターフェース固有設定の両方が「有効」になっており、さらに、DHCPサーバーが接続されているポートをip dhcp snooping trustコマンドで「Trustedポート」として指定する必要がある。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- service dhcp-snooping（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

ip dhcp snooping（インターフェースモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003272 Rev.M