[index] CentreCOM Secure Edge SE250シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# ip igmp access-group

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IPマルチキャスト / IGMP Snooping

`(config-if)# ip igmp access-group {LISTNUM|LISTNAME}`

`(config-if)# no ip igmp access-group`

対象IGMPインターフェースに標準IPアクセスリストを適用し、該当インターフェースに接続されたホストが参加できるマルチキャストグループを制限する。
no形式で実行した場合は参加できるマルチキャストグループの制限を解除する。

### パラメーター

`LISTNUM|LISTNAME` | 標準IPアクセスリスト。参加可能なマルチキャストグループアドレスをpermitするよう設定しておくこと
| `LISTNUM :=` | `<1-99>`
|  | 標準IPアクセスリスト番号
| `LISTNAME` | 標準IPアクセスリスト名

### 使用例

■ vlan10インターフェース配下のホストが参加できるマルチキャストグループの範囲を239.1.0.0～239.1.255.255に制限する（番号付き標準IPアクセスリストを使った例）。

    awplus(config)# access-list 1 permit 239.1.0.0 0.0.255.255 ↓
    awplus(config)# interface vlan10 ↓
    awplus(config-if)# ip igmp access-group 1 ↓

また、名前付き標準IPアクセスリストを使って次のようにしてもよい。

    awplus(config)# access-list standard only2391 permit 239.1.0.0/16 ↓
    awplus(config)# interface vlan10 ↓
    awplus(config-if)# ip igmp access-group only2391 ↓

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- ip igmp access-group（インターフェースモード）

### 関連コマンド

access-list standard（グローバルコンフィグモード）
access-list(standard)（グローバルコンフィグモード）
show ip igmp groups（非特権EXECモード）

(C) 2024 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003272 Rev.M